(---------------------------------------------------------------------)
(                                                                     )
(    NC DRILL Log                                                     )
(                                                                     )
(    Drawing          : 08_084859b.brd                                )
(    Software Version : 17.4S039                                      )
(    Date/Time        : Mon May 19 09:57:56 2025                      )
(                                                                     )
(---------------------------------------------------------------------)



 Processing NC Parameters file 'nc_param.txt' ...

 NC PARAMETERS
 -------------

 FORMAT   		3.5
 MACHINE-OFFSET		x:0.00000	y:0.00000   (mm)
 FEEDRATE		1
 COORDINATES		ABSOLUTE
 OUTPUT-UNITS		METRIC
 TOOL-ORDER		INCREASING
 REPEAT-CODES		YES
 SUPPRESS-LEAD-ZEROES	NO
 SUPPRESS-TRAIL-ZEROES	NO
 SUPPRESS-EQUAL		NO
 TOOL-SELECT		YES
 HEADER			08_084859b
 LEADER			12
 CODE			ASCII
 SEPARATE		NO
 SEPARATE-ROUTING	NO
 OPTIMIZE_DRILLING	NO
 ENHANCED_EXCELLON	NO
 SCALE			1.000000

 WARNING(SPMHMF-368): Cannot find NC Drill tool file 'nc_tools.txt'
 WARNING(SPMHMF-369): ... will auto-generate tool file 'nc_tools_auto.txt'.


     Auto-generating tool file 'nc_tools_auto.txt' ...

           Size  Plating  Tool        + Tolerance  - Tolerance

         0.2540  P        T01            0.000000     0.000000
         1.1430  P        T02            0.000000     0.000000
         1.3970  P        T03            0.000000     0.000000
         3.1750  N        T04            0.000000     0.000000


 Drill files being output to directory 'C:/tmp/20_084859b/output/02_084859b_top/physical' ...



     'ncdrill-1-4.drl' created for holes connecting TOP and BOTTOM
     -------------------------------------------------------------

     Tool  Num     Size      +/- Tolerance     Plating   Quantity

     T01    1.   0.2540    0.0000/  0.0000      PLATED        512
     T02    2.   1.1430    0.0000/  0.0000      PLATED         50
     T03    3.   1.3970    0.0000/  0.0000      PLATED          6
     T04    4.   3.1750    0.0000/  0.0000  NON_PLATED          2

     ---- Total holes:                                        570

     ---- Total head travel:              17.03 feet (5.19 meters)

